\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_01_Схема участка капитального ремонта.dwg,Обзорка,22.12.2015 14:24:24,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A4 (210.00 x 297.00 мм),1:1.013,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_02_Конструктивные поперечные профили.dwg,Модель,22.12.2015 14:25:32,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A2 (594.00 x 420.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_03_Конструкция дорожной одежды.dwg,Конструкция новой дорожной одежды,22.12.2015 14:26:04,evsyukov,DWG To PDF.pc3,Предыдущий формат листа  (841.04 x 297.01 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_04_Конструкция укрепления обочин_1_50.dwg,Конструкция укрепления обочин,22.12.2015 14:27:06,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм),1:1.013,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_05_Конструкция укрепления кювета_1_40.dwg,Модель,22.12.2015 14:28:05,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A4 (210.00 x 297.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_06_Конструкция продольных лотков_1_20.dwg,Модель,22.12.2015 14:29:26,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_07_График прочности существующей дорожной одежды_ИЗМ.dwg,Модель,22.12.2015 14:31:04,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.1 ТКР1 АД\Книга 2 Чертежи\ИПС-173-13-ТКР1_08_Конструкция дорожной одежды на примыканиях_НОВ.dwg,Конструкция дорожной на примыканиях,22.12.2015 14:31:52,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A4 (210.00 x 297.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.2 ТКР3 ПС\ИПС-173-13-ТКР2.1 (Лист 1)_План расположения ремонтируемой подпорной стены ПС-1.dwg,Лист1,22.12.2015 14:36:26,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм),1:1,
