\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.2 ТКР3 ПС\ИПС-173-13-ТКР2.1 (Лист 2)_Конструкция ремонта подпорной стены ПК0+21,4-ПК0+41,4.dwg,Модель,22.12.2015 14:37:10,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 3.3 ТКР3 Трубы\ИПС-173-13-ТКР3.1_01_Типовые конструкции переустройства водопропускных труб.dwg,ЗАМЕНА ТРУБ 1 ЭТАП,22.12.2015 14:43:45,evsyukov,DWG To PDF.pc3,Предыдущий формат листа  (420.10 x 891.00 мм),1:1,
\\Ips010002\ДГ3\ИПС_173-13_М-4_ДОН_км_1459+805-км_1494+000\1_Этап\Том 5 ПОC\ИПС-173-13-ПОС1.1_01_Схема участка автомобильной дороги.dwg,А4х5 альбомный,22.12.2015 14:48:39,evsyukov,DWG To PDF.pc3,ISO без полей A4 (210.00 x 297.00 мм),1:1,
