|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара (ассортимент)** | **Марка аналога** | **Комментарий** |
| 1 | 21ДД/350 | 21ДД/350-1,1(в)х3,0С-0,89(1,2) | Замена профиля стойки с «С120х80» на «С140х90» |
| 2 | 21ДД/350 | 21ДД/350-1,1(в)х3,0С-0,89(1,2) | Замена профиля стойки с «С120х80» на «С140х90» |
| 3 | 21ДО/300-0,75 | 21ДО/300-0,75х2,0С-0,7(0,8) | Замена профиля стойки с «П120х80 длиной 2000» на «С140х90 длиной 1700» |
| 4 | 21ДО/300-0,75 | соответствует | соответствует |
| 5 | 21ДО/300-0,75 | 21ДО/300-0,75х2,0С-0,7(0,8) | Замена профиля стойки с «П120х80 длиной 2000» на «С140х90 длиной 1700» |
| 6 | 21ДО/300-0,75 | 21ДО/300-0,75х2,0С-0,7(0,8) | Замена профиля стойки с «П120х80 длиной 2000» на «С140х90 длиной 1700» |
| 7 | 21ДО/300-0,75 | 21ДО/300-0,75х2,0С-0,7(0,8) | Замена профиля стойки с «П120х80 длиной 2000» на «С140х90 длиной 1700» |
| 8 | 21ДО/250-0,75 | 21ДО/250-0,75х2,0С-1,0(1,1) | Длина стойки: 1600 мм, вместо 2000 мм |
| 9 | 21ДО/250-0,75 | 21ДО/250-0,75х2,0С-1,0(1,1) | Длина стойки: 1600 мм, вместо 2000 мм |
| 10 | 21ДО/250-0,75 | 21ДО/250-0,75х2,0С-1,0(1,1) | Длина стойки: 1600 мм, вместо 2000 мм |